**Anexo I – Termo de Referência**

1. - Do objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação des empresas, através do PREGÃO ELETRÔNICO **nº 032/2021**, com a finalidade de selecionar as melhores propostas para a **aquisição de materiais de proteção e segurança**, destinados às secretarias da Administração Municipal; com as seguintes especificações mínimas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QT.** | **UN.** | **PRODUTO** |
|  | 05 | UN | CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE POLIAMIDA (NYLON) E POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COM CINCO FIVELAS DUPLAS SEM PINO, CONFECCIONADAS EM AÇO ESTAMPADO, SENDO DUAS UTILIZADAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, UMA NA CORREIA DE CINTURA E DUAS NA ALTURA DO PEITO, PARA AJUSTE DOS CADARÇOS FRONTAIS; CINCO MEIAS ARGOLAS EM "D", EM AÇO FORJADO, SENDO DUAS NA REGIÃO PEITORAL, DUAS NA CORREIA DE CINTURA (LATERAL) E UMA POSICIONADA NA PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS, REGULÁVEL AO CINTO ATRAVÉS DE UM PASSADOR DE BORRACHA; UMA FITA PEITORAL AJUSTADA POR MEIO DE DUAS ARGOLAS.TAM. M, G E GG. |
|  | 05 | UN | CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM COURO, SOBRECINTO ALMOFADADO COM 100 OU 120 MM DE LARGURA, DOTADO DE UMA FIVELA COM PINO, CONFECCIONADA EM AÇO E UTILIZADA PARA AJUSTE, DUAS ARGOLAS EM "D", CONFECCIONADAS EM AÇO FORJADO, FIXAS AO CINTO ATRAVÉS DE COSTURA DUPLA, DOIS REBITES DE COBRE E CHAPA METÁLICA, PORTA FERRAMENTAS, PORTA FITA ISOLANTE E GANCHO PARA BOLSAS. |
|  | 03 | UN | TALABARTE DE SEGURANÇA TIPO "Y" EM CADARÇO TUBULAR DE POLIAMIDA E POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, ELÁSTICO INTERNO, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COM TRÊS MOSQUETÕES, SENDO DOIS DE DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM E UM OVAL PARA CONECTAR AO CINTURÃO COM ABERTURA DE 19 MM, CONFECCIONADOS EM AÇO, COM TRAVA QUEDA DE SISTEMAROSCA FIXADO NO ABSORVEDOR DE ENERGIA, DE AÇO FORJADO NAS EXTREMIDADES DO "Y". |
|  | 03 | UN | TALABARTE SIMPLES DE SEGURANÇA, AJUSTÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR VERMELHA; DOIS MOSQUETÕES NAS EXTREMIDADES, SENDO UM MOSQUETÃO COM 55MM E OUTRO COM 19MM; COMPRIMENTO OPERACIONAL DE 1,6M ; **COM** OU **SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA** TIPO PACOTE INTEGRADO A FITA PRINCIPAL COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1 METRO; COMPRIMENTO TOTAL APÓS A RETENÇÃO DA QUEDA DE 2,8 METROS (APÓS O USO DO ABSORVEDOR DE ENERGIA);  MOSQUETÕES DE DUPLA TRAVA, DE ALUMÍNIO, PRESOS NAS EXTREMIDADES DA FITA POR MEIO DE COSTURA REFORÇADA E ETIQUETA INDICADORA DE IMPACTO COSTURADA EM UMA DAS EXTREMIDADES DA FITA PRÓXIMO AO MOSQUETÃO. |
|  | 20 | UN | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONHA COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPUMA ANTIRUÍDO,  ALMOFADA DESMONTÁVEL COM BOLSA INTERNA EM GEL LÍQUIDO PARA UM PERFEITO CONFORTO, AJUSTE E VEDAÇÃO, ATENUAÇÃO DE NRRSF 20 DB. |
|  | 200 | PAR | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, ATENUAÇÃO DE NRRSF 16 DB, COMPOSTO DE TRÊS FLANGES DE SILICONE MACIAS E CÔNICAS, PRÉ-MOLDADAS, FLEXÍVEIS, ANTIALÉRGICAS, LAVÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TAMANHO ÚNICO, MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS  AUDITIVOS, EM CORES VARIÁVEIS E COM CORDÃO. |
|  | 150 | PAR | BOTA DE PVC CANO LONGO (BOTA DE PVC). BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC, COR PRETA/BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE NA COR CREME OU BRANCO, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA (FORRO) DE POLIÉSTER NA COR BRANCA E CANO LONGO (32CM). |
|  | 200 | PAR | BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO CURTIDO, COM BICO DE AÇO. CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO ESTAMPA RELAX, FORRAÇÃO EM NÃO TECIDO, CANO COM FORRO EM POLIÉSTER CINZA DUBLADO COM MANTA, DORSO COM ESPUMA EM PU, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS NAS LATERAIS. PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA NÃO TECIDO ANTIMICRÓBIOS SOLADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E ABRASÃO, COM SISTEMA SHOCK ABSORVEDOR PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. |
|  | 20 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA PRETO. SAPATO DE SEGURANÇA EM COURO CURTIDO (PRETA), SEM BICO DE AÇO. COM OU SEM CADARÇO, PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA NÃO TECIDO ANTIMICRÓBIOS, SOLADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E ABRASÃO, COM SISTEMA SHOCK ABSORVEDOR PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. |
|  | 06 | PAR | COTURNO ANTICORTE OPERADOR DE MOTOSERRA (COM BIQUEIRA DE AÇO).CALÇADO DE SEGURANÇA DO TIPO COTURNO ,CONFECCIONADO EM VAQUETA HIDROFUGADA (NÃO ABSORVE UMIDADE), LINGÜETA  ACOLCHOADA, POSSUI QUATRO CAMADAS DE FIBRA 100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, PALMILHA EM COURO ANATÔMICA E COM TRATAMENTO HIGIÊNICO ANTI-BACTERIANA, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, CADARÇO EM TECIDO, ILHÓS E ARREBITES  METÁLICOS. SOLADO EM PU (POLIURETANO) BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA DE AÇO. COR PRETA COM DETALHES NA COR LARANJA NO BICO E CALCANHAR. |
|  | 20 | UN | CAPACETE DE SEGURANÇA, COM ABA FRONTAL CLASSE “B” (CAPACETE PARA USO GERAL, INCLUSIVE PARA TRABALHOS COM ENERGIA ELÉTRICA) INJETADO EM PLÁSTICO (POLIETILENO), COM DUAS NERVURAS E DOIS ORIFÍCIOS RETANGULARES NAS LATERAIS DO CASCO (PARA ACOPLAGEM DO KIT ABAFADOR DE RUÍDO) , SUSPENSÃO COM TRÊS TIRAS DE TECIDO CRUZADOS FIXOS AO CASCO ATRAVÉS DE SEIS PONTOS DE ENCAIXE, JUGULAR, TIRA ABSORVENTE DE SUOR REMOVÍVEL DE MATERIAL SINTÉTICO E AJUSTADO POR MEIO DE CATRACA. CORES: BRANCO, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, CINZA ALUMÍNIO E AZUL. |
|  | 150 | PAR | LUVA TRICOTADA 4 FIOS(LUVA DE ALGODÃO). LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO CRU TRICOTADO EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTO EM  PVC PRETO NA PALMA, PUNHO CURTO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE E PUNHO COM ELÁSTICO. TAMANHO: ÚNICO. |
|  | 300 | PAR | LUVA EM RASPA, PUNHO 20 CM COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO, REFORÇO INTERNO NA PALMA DA MÃO E DEDOS E COSTURA EM NYLON. TAMANHO: ÚNICO. |
|  | 150 | PAR | LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO. LUVA EM VAQUETA MODELO PETROLEIRO, PUNHO CURTO COM ELÁSTICO NO DORSO PARA AJUSTE, REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR E COSTURA DE NYLON. TAMANHO: ÚNICO. |
|  | 06 | PAR | LUVA OPERADOR DE MOTOSSERRA EM VAQUETA/NYLON – CINCO DEDOS. LUVA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR NATURAL, COM REFORÇO EXTERNO EM COURO DE VAQUETA NA COR NATURAL, REFORÇO INTERNO NAS PONTAS DOS DEDOS EM COURO DE RASPA, COM DORSO E PUNHO EM NYLON NA COR LARANJA. POSSUI CINCO DEDOS., PUNHO COM 9 CM DE COMPRIMENTO COM ELÁSTICO PARA MELHOR FIXAÇÃO E FECHAMENTO COM VELCRO DE 5 CM. |
|  | 06 | PAR | LUVA OPERADOR DE MOTOSSERRA EM VAQUETA/NYLON – TRÊS DEDOS. LUVA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR NATURAL, COM REFORÇO EXTERNO EM COURO DE VAQUETA NA COR NATURAL, REFORÇO INTERNO NAS PONTAS DOS DEDOS EM COURO DE RASPA, COM DORSO E PUNHO EM NYLON NA COR LARANJA. POSSUI MÃO DIREITA COM TRÊS DEDOS (POLEGAR, INDICADOR E DEMAIS JUNTOS) E MÃO ESQUERDA COM DOIS DEDOS (POLEGAR E DEMAIS JUNTOS) PARA FACILITAR O USO COM MOTOSSERRAS. PUNHO COM 9 CM DE COMPRIMENTO COM ELÁSTICO PARA MELHOR FIXAÇÃO E FECHAMENTO COM VELCRO DE 5 CM. |
|  | 300 | PAR | LUVA PVC P20 (LUVAS DE PVC).  LUVA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), FORRADA COM MALHA DE ALGODÃO, PUNHO 20 CM, PALMA, DEDOS E DORSO LISO. TAMANHO: ÚNICO. |
|  | 600 | PAR | LUVA PVC P45 CM.LUVA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), FORRADA COM MALHA DE ALGODÃO, PUNHO 45 CM, PALMA, DEDOS E DORSO LISO. TAMANHO: ÚNICO. |
|  | 20 | PAR | LUVA PARA ALTA TENSÃO CLASSE II.LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE II PARA TENSÃO MÁXIMA DE USO EM 17.000 VOLTS, COM FAIXA AMARELA LOCALIZADA NO DORSO DA LUVA PRÓXIMO À ORLA. TAMANHO: 9,10 E 11. |
|  | 10 | UN | RESPIRADOR FACIAL (COM MANUTENÇÃO) (MÁSCARA PANORÂMICA). RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PEÇA FACIAL INTEIRA, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, CORPO MOLDADO EM SILICONE E ABAS DUPLAS, TIRANTE DE CABEÇA COM SUPORTE PLÁSTICO, SEIS PONTOS DE AJUSTE E PRESILHAS PARA AJUSTE RÁPIDO, COPA NASAL (MASCARILHA) DE SILICONE LÍQUIDO, VÁLVULA DE INALAÇÃO (02) E EXALAÇÃO (01), DIAFRAGMA DE VOZ, LENTE AMPLA EM POLICARBONATO ANTI-RISCO E REVESTIMENTO ESPECIAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA À SUJEIRA, MANCHAS E IMPREGNAÇÃO DE NÉVOAS DE TINTAS FACILITANDO A LIMPEZA (OPÇÃO PARA ENCAIXE DE FILTRO DE LUZ DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM TONALIDADE VARIÁVEL DE 9 A 12), OPÇÃO PARA ENCAIXE DE ARMAÇÃO DE LENTES CORRETIVAS DE ÓCULOS CONVENCIONAIS DENTRO DA PEÇA FACIAL, ENCAIXE TIPO BAIONETA E ANEL DE BORRACHA ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS. |
|  | 200 | UN | RESPIRADOR SEMIFALCIAL (SEM MANUTENÇÃO E SEM VALVULA) PFF-2 (MÁSCARA RESPIRATÓRIO DESCARTÁVEL). RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, PEÇA SEMIFACIAL PFF-2 (PEÇA FACIAL FILTRANTE), MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ULTRASÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS PERFAZENDO DUAS ALÇAS UMA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DA PEÇA NA ALTURA DA NUCA E UMA NA PARTE INFERIOR PARA FIXAÇÃO NA ALTURA DO PESCOÇO DO USUÁRIO, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, TIRA DE MATERIAL METÁLICO (CLICK NASAL) LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR EXTERNA DA PEÇA. |
|  | 50 | UN | ÓCULOS DE SEGURANÇA (ÓCULOS DE SEGURANÇA). ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, ANTIEMBAÇANTE E ANTI-RISCO, HASTES SEM REGULAGEM, TIPO ESPÁTULA DO MESMO MATERIAL COM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO. |
|  | 30 | UN | ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA-VISÃO, ARMAÇÃO EM UMA ÚNICA PEÇA DE PVC TRASPARENTE COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA, COMPOSTO DE FENDAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTI-RISCO, TIRANTE ELÁSTICO PARA AJUSTE. |
|  | 100 | UN | ÓCULOS DE SEGURANÇA VT5 (SOLDA E OXICORTE). ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO RIO DE JANEIRO, CONSTITUÍDOS DE ARCO DE PLÁSTICO PRETO, LENTE DE POLICARBONATO VERDE (TONALIDADE 5), COM PONTE, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL , COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. |
|  | 20 | UN | PROTETOR FACIAL TIPO BOLHA (INCOLOR E VERDE). PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (POLICARBONATO) INCOLOR E VERDE CLARO, TAMANHO 8” E 10”. |
|  | 05 | UN | MÁSCARA DE SOLDA (PROTETOR FACIAL PARA SOLDA). MÁSCARA DE SOLDA, CONFECCIONADA DE CELERON (PLÁSTICO LAMINADO TÉCNICO COM REFORÇOS DE TECIDOS DE ALGODÃO E RESINA FENÓLICA), COM VISOR BASCULANTE (ARTICULADO) PARA ACOPLAGEM DAS LENTES INCOLOR E FILTRO DE LUZ DE DIVERSAS TONALIDADES, CARNEIRA COM REGULAGEM DO TIPO CATRACA PARA FIXAÇÃO E AJUSTE NA CABEÇA. |
|  | 10 | CNJ | CONJUNTO DE SANEAMENTO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS (AGROTÓXICOS).VESTIMENTA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, IMPERMEABILIZADA.  GRAMATURA MÍNIMA DE 162G/M2, TRATADO NA PARTE EXTERNA DO TECIDO PARA A GARANTIA DE FÁCIL TRANSPIRAÇÃO DO USUÁRIO E CONFORTO TÉRMICO.  BLUSÃO DE MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ATRAVÉS DE COSTURAS REBATIDAS, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO. CORDÃO OU CINTO DE AJUSTE NA CINTURA, ABERTURA FRONTAL TIPO PÓLO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO. CALÇA COMPRIDA COM REFORÇO DE PVC NAS PERNAS À MEIA ALTURA (NO MÍNIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORRADO 90 X 60 CM PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO NO PREPARO DA CALDA BONÉ OU CAPUZ TIPO ÁRABE CONJUGADO À BLUSA, DO MESMO TECIDO COM SAIA DE 30 CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO. |
|  | 20 | UN | CALÇA DE PVC. CALÇA DE SEGURANÇA AMARELA TIPO SANEAMENTO CONFECCIONADA EM TREVIRA COM FAIXAS REFLETIVAS E BOTAS DE PVC PRETAS SOLDADAS POR MEIO DE SOLDAGEM ELETRÔNICA.  COR: AMARELO. TAMANHO: P, M, G, GG E XG. |
|  | 20 | UN | JALECO DE PVC. JALECO DE SEGURANÇA AMARELO TIPO SANEAMENTO CONFECCIONADA EM TREVIRA COM FAIXAS REFLETIVAS. COR: AMARELO. TAMANHO: P, M, G, GG E XG. |
|  | 60 | UN | CAPA DE CHUVA. A CAPA É COMPOSTA DE PEÇA ÚNICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO EM PVC EM AMBOS OS LADOS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,35MM, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, NA COR AMARELA, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, MANGA LONGA QUE PERMITA AMPLO MOVIMENTO. AS COSTURAS DEVEM SER SELADAS POR SOLDA ELETRÔNICA, PROPORCIONANDO A MESMA IMPERMEABILIDADE DO TECIDO. TAMANHO: P, M, G, GG E XG. |
|  | 15 | CNJ | CONJUNTO MOTOQUEIRO FORRADO. JAQUETA COM GOLA, BOLSO COM TAMPA, FECHAMENTO POR ZÍPER E VELCRO, ELÁSTICO NA CINTURA E NOS PUNHOS, REFLETIVO NAS COSTAS, NOS BOLSOS E ANTE-BRAÇO. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELOS. |
|  | 30 | UN | CAPUZ (TERGAL/BRIM). CAPUZ EM BRIM 100% ALGODÃO, ARMAÇÃO SARJA 2/1, COM 50 CM DE COMPRIMENTO, COM ABERTURA NA PARTE FRONTAL, AJUSTE ATRAVÉS DE CADARÇO NO MESMO TECIDO MEDINDO 1,30 CM DE COMPRIMENTO, COSTURA INTERNA EM OVERLOCK. |
|  | 05 | CNJ | VESTIMENTA PARA ELETRICISTA RISCO II, CONFECCIONADA EM: LINHA METAARAMIDA RESISTENTE À CHAMAS. TECIDO: SARJA 3X1  100% ALGODÃO RETARDANTE A CHAMAS ATPV (VALOR DE PROTEÇÃO TÉRMICA AO ARCO ELÉTRICO) 11.3 CAL/CM2**.**  CARACTERÍSTICA DA CALÇA RISCO 2 SEM OU COM REFLETIVO / MEIO ELÁSTICO NO CÓS, COM 07 PASSANTES, COM 02 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, COM 02 BOLSOS LATERAIS, COM 01 BOLSO TRASEIRO CHAPADO SEM TAMPA; COM PALA TRASEIRA; VISTA COM FECHAMENTO DA BRAGUILHA ATRAVÉS DE VELCRO E BOTÃO NA CINTURA; COSTURAS REFORÇADAS E TRAVETES NOS PONTOS VULNERÁVEIS. CARACTERÍSTICA DA CAMISA RISCO 2 SEM OU COM REFLETIVO / MANGA LONGA COM PUNHO E CARCELA, BOTÃO E CASEADO, FECHAMENTO FRONTAL COM VISTA EMBUTIDA, FECHAMENTO COM BOTÕES E CASEADOS; GOLA TIPO ESPORTE; COM 01 BOLSO SUPERIOR LADO ESQUERDO, COM PORTA CANETAS E TAMPA ATRAVÉS DE VELCRO; COSTURAS REFORÇADAS, TRAVETES NOS PONTOS VULNERÁVEIS, MEDIDA DE PROTEÇÃO ATPV. TAMANHO E COR A DEFINIR. |
|  | 10 | CNJ | VESTIMENTA (CONJUNTO) MOTOSSERRA. CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA OPERADORES DE MOTOSSERA, COMPOSTO DE: CALÇA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA COM TECIDO EXTERNO EM 100%, POLIÉSTER. PROTEÇÃO INTERNA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COM 8 CAMADAS. FORRO INTERNO EM GERSEY. BOTÃO DE PRESSÃO METÁLICO. ZÍPER (15 CM) NA BRAGUILHA EM METAL OU NÁILON. CORDÃO NA BARRA DA CALÇA PARA AJUSTE. CALÇA COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER NÚMERO 140, COM REFORÇO NO CAVALO (ENTRE PERNAS). CAMISA / JAQUETA EM POLIÉSTER: FECHAMENTO EM VELCRO. LUVAS EM 100% COURO VAQUETA: REVESTIMENTO EM POLIÉSTER. AJUSTE DE VELCRO NO PUNHO. CAPACETE DE SEGURANÇA, ABA FRONTAL, COM JUGULAR: VISEIRA EM ACETATO ACRÍLICO OU POLICARBONATO TRANSPARENTE ACOPLADA AO CAPACETE. ACABAMENTO: A CALÇA DEVE TER 7 PASSANTES PARA CINTO, BOLSO TRASEIRO COM LAPELA E PROTEÇÃO INTERNA ANTICORTE PROTEGENDO A PARTE FRONTAL E TRASEIRA DA PERNA NA ALTURA DA VIRILHA ATÉ O TORNOZELO. A CAMISA DEVE TER MANGAS COMPRIDAS E BOLSO FRONTAL. TAMANHO E COR A DEFINIR. |
|  | 20 | PAR | PERNEIRA EM PVC. PAR DE PERNEIRAS CONFECCIONADAS EM COURO SINTÉTICO (BEDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, EM PEÇA ÚNICA (PARA SOBREPOR SOBRE VESTIMENTA – SEM AJUSTE/REGULAGEM DE ALTURA), CONTENDO TRÊS LÂMINAS DE AÇO NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 CM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA, SEM FUROS NAS LATERAIS EFECHAMENTO EM VELCRO.  MEDIDAS: 40 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 20 CM DE COMPRIMENTO ATRÁS, 9 CM DE COMPRIMENTO SOBRE O METATARSO, 0,8 CM DE ESPESSURA E 40 CM DE CIRCUNFERÊNCIA. |
|  | 200 | UND | PROTETOR SOLAR FPS 50 120ML COM TRIPLA PROTEÇÃO, AJUDA A PROTEGER A PELE DE ELEMENTOS AGRESSORES COMO O SOL, CLORO ETC. OFERECER PROTEÇÃO IMEDIATA UVA + UVB, PROTEGENDO A PELE DE QUEIMADURAS SOLARES DENTRO E FORA D'ÁGUA. UVA + UVB BALANCEADO; RESISTENTE À ÁGUA POR 2 HORAS; HIDRATAÇÃO PROLONGADA; FOTOESTÁVEL: MESMA PROTEÇÃO DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO SOL. |
|  | 20 | CONJ | CONJUNTO AGROQUÍMICO 5 PEÇAS (TAMANHOS VARIADOS) PARA PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, DESENVOLVIDA DE FORMA A AMENIZAR OS RISCOS PARA APLICAÇÃO DE VENENO PARA MATOS, IDEAL PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DURANTE TRABALHOS COM PULVERIZAÇÃO. CONJUNTO COMPOSTO POR CAMISA, CALÇA E BONÉ COM PROTETOR  CONFECCIONADOS EM TECIDO HIDROREPELENTE, VISEIRA FRONTAL TRANSPARENTE E AVENTAL PLÁSTICO.  conjunto_pulveriza_o_tipo_i |
|  | 50 | UND | ABAFADOR PROTETOR AUDITIVO 17DB. PROTETOR AUDITIVO TIPO HASTE TOTAL, COMPOSTO DE UM ARCO E DUAS CONCHAS DE FORMATO OVAL, SIMETRICAMENTE MONTADAS NA EXTREMIDADE DO ARCO, CADA CONCHA É PREENCHIDA COM ESPUMA OVAL INTERNA REVESTIDA COM ALMOFADA EXTERNA DE PVC. PROTETOR AUDITIVO ADAPTÁVEL DE ACORDO COM A CABEÇA DO USUÁRIO.  protetor_auditivo_pta_200 |
|  | 100 | PAR | LUVA NITRILICA LATEX TAMANHOS DIVERSOS. PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, AGENTES QUÍMICOS, ETC. ALTAMENTE RESISTENTE. PALMA ANTIDERRAPANTE.  NITROGREEN |
|  | 20 | UND | RESPIRADOR SEMI FACIAL MIG 21 COM FILTRO VOGA + PRE FILTRO P2 + TAMPA ACOPLAR. FILTRO QUÍMICO VO+GA CMC-1 FILTRO QUÍMICO RECOMENDADO SOMENTE EM ATMOSFERAS CONTENDO (1) NO MÍNIMO 19,5% DE OXIGÊNIO (2) ATÉ 1000 BPM DE VAPORES ORGÂNICOS, 10PPM DE CLORO E 30 PPM DE FORMALDEÍDO, 50 PPM DE ÁCIDO CLORÍDRICO,E 50PPM DE DIÓXIDO DE ENXOFRE.  D_NQ_NP_913024-MLB41308552163_042020-W |
|  | 5.000 | UND | MASCARA PFF2 N95 ORIGINAL - INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, EFICAZ CONTRA O CORONAVÍRUS, POEIRAS, AEROSSÓIS, ETC. ENQUADRAR-SE NA CATEGORIA PFF-2 E APRESENTAR EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO MÍNIMA DE 94% CONTRA A PENETRAÇÃO DE AEROSSÓIS. POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO E SER REGULAMENTADO PELA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).  D_NQ_NP_686938-MLB44906454467_022021-O |
|  | 500 | UN | PROTETOR FACIAL FACE CHILD. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO À FACE E AOS OLHOS, ALÉM DE EVITAR QUE TERCEIROS SEJAM ATINGIDOS POR CONTAMINANTES DO USUÁRIO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA, IMPEDINDO CONTATO INVOLUNTÁRIO COM O ROSTO.  890a14f7c4e10972e5658f7aec47eb7e_f4fba482-8c78-460c-9881-b16c0390ce4e-378x463 |
|  | 50 | UND | BONÉ TIPO ÁRABE. CONFECCIONADO EM MALHA DUPLA DE POLIÉSTER (HELANCA), REFORÇO NA ABA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO, TIPO ÁRABE.  unnamed |
|  | 50 | UND | [CHAPÉU AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO PESCOCO ORELHA](https://www.amazon.com.br/CHAP%C3%89U-AUSTRALIANO-PROTE%C3%87%C3%83O-PESCOCO-ORELHA/dp/B08847PP7H). TAMANHO ADULTO. MATERIAL 100% POLIÉSTER  51UNNbrEaqL |
|  | 10 | UND | BOLSA COM REPARTIÇÕES PARA AGENTE DE ENDEMIAS. PASTA CONFECCIONADA EM LONA IMPERMEÁVEL EXTREMAMENTE RESISTENTE. COM DUAS REPARTIÇÕES GRANDES COM FECHAMENTO EM ZÍPER. MEDIDAS MÍNIMAS: 36CM X 26CM X 10CM (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) MATERIAL: POLIÉSTER.  Sem títulod |

**Anexo II**

**Proposta Comercial**

À

Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas Ref.: Edital de **Pregão Eletrônico nº 032/2021**

Prezados senhores,

Encaminhamos à V.S.ª nossa proposta para o fornecimento dos seguintes produtos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNI.** | **QUANT.** | **MARCA** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Valor Total R$ XX, xx (xxxx)

Prazo de validade da proposta: .......... ( ) dias, contados a partir da data de abertura da licitação.

(mínimo de 60 dias)

Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita entrega dos materiais objeto do presente certame.

Nome da empresa/razão social:

Endereço:

CNPJ:

e-mail(s):

telefone(s):

Representante:

Local e data: , / /

................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa (nome e CPF do declarante)

**Anexo III**

**Modelo da declaração referente ao emprego para menores de idade**

# DECLARAÇÃO

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n.º , sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n.º e do CPF n.º , residente e domiciliada a \_\_\_\_ (endereço completo), **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

, em de de 2021.

Assinatura do Representante Legal

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa).**

**Anexo IV**

**Modelo da declaração de condição de ME - EPP ou equiparada**

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede a \_\_\_\_\_\_ (endereço completo) por intermédio de seu representante legal Sr.(a) , portador do Documento de Identidade nº , inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_\_\_ , residente e domiciliado \_\_\_\_\_\_ ( endereço completo), **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:

( ) Microempresa - ME ou

( ) Empresa de Pequeno Porte - EPP, definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

, de de 2021.

(assinatura do representante legal)

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa)**

**Anexo V**

**Modelo da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e dos desimpedimentos para contratar com o Poder Público.**

A empresa .................................................., localizada na ....................., (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº .................., através de seu representante legal o (a ) Sr. (a) ...................., portador do Documento de Identidade nº.........., inscrito no CPF sob o nº .............., residente e domiciliado .................. ( endereço completo) , no final assinado, **DECLARA**, para todos os fins, especialmente para participação em licitações, que:

1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação a teor do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002;
2. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
3. Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com qualquer das suas entidades de administração indireta (nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993);
4. Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
5. Não estão em curso procedimentos de execução que poderão acarretar futura constrição judicial e responsabilidade patrimonial relevante, assim considerada aquela que ocasionar condenação ao pagamento de importância superior a um décimo do capital social, e também que não foi contratada operação financeira que implique em endividamento nas mesmas proporções.
6. Responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentados para a presente licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da lei.

local e data:

nome (legível): ...................................................................

e assinatura: .......................................................................

(do representante legal da empresa)

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa).**