**Anexo I – Termo de Referência**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT** | **UNIDADE** | **DESCRIÇÃO** |
|  | 03 | UN | **COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Especificação:** Capacidade para 2 consultórios sem bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos) ou 3 consultórios com bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada). Motor com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica, e extremamente silenciosos. Nível de ruído 58 dB(A). Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Capacidade de 43 litros (127V) e 45 litros (220V). |
|  | 03 | UN | **CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA**  **Especificação:** Consultório odontológico completo com cadeira + equipo + unidade auxiliar + refletor + mocho cadeira – estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporcionando maior segurança, resistência e - consultório odontológico completo com cadeira + equipo + unidade auxiliar +refletor + mocho cadeira. pedal de comandos com três programações de trabalho com volta automática à posição zero. sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem 24 volts. Tensão de alimentação 127v ou 220v ~50/60 hz. Encosto da cabeça anatômico, removível e com regulagem de altura. ambidestro. Equipo – composição: 01 seringa tríplice; 01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. braços mecânico. Movimentação horizontal com ajustes. |
|  | 03 | UN | **APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO**  **Especificações:** Aparelho de Raio X Modo de Operação Digital Tensão Mínima 7 mA. Possuir comando disparador com timer eletrônico digital micro processado, display em LCD com possibilidade de seleção de tipo de película, tipo de paciente adulto ou criança, técnicas radiográficas e controle remoto equipado com cabo de até 5 metros e sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios X. Aparelho deve ser entregue com certificados através de laudos técnicos. O equipamento deve ser acompanhado do Certificado de radiação de fuga e de Blindagem atestado por físico médico. Tensão 127/220v. |
|  | 03 | UN | **CÃMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA**  **Especificação:** Câmara escura,  sem iluminação, indicada para revelação de filmes odontológicos periapicais. Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. Permitir a visualização no interior. Produto deve ser entregue com certificado de garantia. |
|  | 03 | UN | **EXAUSTOR PARA CÃMARA ESCURA (REVELAÇÃO DE RAIO X)**  **Especificações:** Em Chapa De Aço Tratado E Pintado, Totalmente À Prova De Luz, Com Motor De 1280Rpm, Dimensões 30X30X45cm, Disponível Em 110V Ou 220V. |
|  | 03 | UN | **FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA**  **Especificação:** Indicado para fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.- Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.- Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V ou 240V. |
|  | 03 | UN | **NEGATOSCÓPIO SLIM – VISUALIZADOR DE RAIOS-X**  **Especificação:** Sistema de iluminação por LED. Opção de três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). Dimensão mínima do produto: 345 x 260. |
|  | 03 | UN | **SELADORA DE EMBALAGENS**  **Especificação:** Selagem de embalagens de papel ou plástico próprias para esterilização em [autoclaves](https://www.dentalcremer.com.br/perifericos-e-pecas-de-mao/autoclave.html)a vapor. Bivolt automático (110 V - 240 V). Potência mínima 80W. Área de selagem (comprimento): 30 cm, espessura de selagem: 12 mm, ou superior. |
|  | 03 | UN | **LAVADORA ULTRASSÔNICA 15 LITROS**  **Especificação:** Aplicações:Odontologia/Veterinária/Podologia/ Laboratorial. **Capacidade: 15 litros.** Potência: 160 w ou superior. Controlador digital. Temporizador digital. |
|  | 60 | PACOTES | **ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% SERINGA CONDAC 2,5ML C/03 UNIDADES + 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO**  **Especificação:** Indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte), proporcionando maior e melhor retenção dos materiais resinosos, utilizados nas restaurações diretas, fixação de brackets ortodônticos, cimentações adesivas de restaurações indiretas e nos selamentos de fóssulas e fissuras. |
|  | 60 | FRASCOS | **ADESIVO FOTO PRIME BOND 2.1 FRASCO 4ML**  **Especificação:** Agente de união multiuso sistema adesivo universal monocomponente para esmalte e dentina com flúor, foto ativado, composto de monômeros hidrofílicos e solvente a base de acetona. Composição: resina udma; penta; resina r5-62-1; canforoquinona; edab (etil dimetil aminobenzoato); bht (butil hidroxitolueno); bisfenol a dimetacrilato pó; fluoridrato de cetilamina e acetona pa. |
|  | 100 | CX | **AGULHAS CURTAS CX COM 100UN**  **Especificação:** Agulha gengival estéril atóxica aterogênica curta 30g 0,30x22, 0 mm bisel trifacetado e cânula siliconizada altamente flexível bisel interno com angulo curto canhão padronizado em cores 30 g amarelo canhão centraliza e fixa a agulha com rosca interna universal para as seringas de carpule com dois protetores que formam o estojo plástico etiqueta de segurança esterilização a oxido de etileno (eto) caixa c/ 100 unidades. |
|  | 100 | CX | **AGULHAS LONGAS CX COM 100UN**  **Especificação:** Agulha gengival estéril atóxica aterogênicas longa 27g 0,40x30,0mm bisel trifacetado e cânula siliconizada altamente flexível bisel interno com angulo curto canhão padronizado em cores 27 g cinza canhão centraliza e fixa a agulha com rosca interna universal para as seringas de carpule com dois protetores que formam o estojo plástico etiqueta de segurança esterilização a oxido de etileno (eto) caixa c/ 100 unidades. |
|  | 10 | UN | **ALAVANCAS RETAS PARA CIRURGIA**  **Especificação:** Alavanca apical reta n 301=304 em aço inox. |
|  | 250 | PCT | **ALGODÃO ROLETE PCT COM 100**  **Especificação:** Algodão rolete N2 pcte c/100 unidades 32g m. |
|  | 50 | CX | **CURATIVO ALVEOLEX**  **Especificação:** Curativo alveolar c/ própolis, iodofórmio c/10g. |
|  | 50 | CX | **ANÉSTÉSICO TÓPICO 20%**  **Especificação:** Anestésico tópico gel tuti fruti base benzocaina 20% c/12g. |
|  | 100 | PCT | **BABADOR DE PLÁSTICO PCT 5UN**  **Especificação:** Babador plástico com velcro e vies modelo adulto com, pct com 5 unidades. |
|  | 40 | UN | **BICARBONATO DE SÓDIO 200G**  **Especificação:** Bicarbonato de sódio para profilaxia pct com 200g extra fino natural |
|  | 50 | UN | **BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO ZECRYA 702**  **Especificação:** Broca zecrya tronco cônico longa ponta ativa 28mm e 0151 0,8mm diâmetro, estéril. |
|  | 50 | UN | **BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO ZECRYA 703**  **Especificação:** Broca carbide fg cirúrgica cônica de extremidade plana 703c extra cut embalagem individual 25mm. |
|  | 50 | UN | **BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1011**  **Especificações:** Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas, para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, materiais de procedimento e gesso, etc. |
|  | 50 | UN | **BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1012**  **Especificações:** Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas, para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, materiais de procedimento e gesso, etc. |
|  | 50 | UN | **BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1013**  **Especificações:** Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas, para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, materiais de procedimento e gesso, etc. |
|  | 50 | UN | **BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1014**  **Especificações:** Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas, para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, materiais de procedimento e gesso, etc. |
|  | 50 | UN | **BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1035**  **Especificações:** Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas, para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, materiais de procedimento e gesso, etc. |
|  | 50 | UN | **BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3118**  **Especificações:** Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas, para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, materiais de procedimento e gesso, etc. |
|  | 50 | UN | **BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3195**  **Especificações:** Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas, para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, materiais de procedimento e gesso, etc. |
|  | 50 | UN | **BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 33/5**  **Especificações:** Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas, para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, materiais de procedimento e gesso, etc. |
|  | 50 | UN | **BROCA ESFÉRICA BR 2**  **Especificação:** Indicada p/ o preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. |
|  | 50 | UN | **BROCA ESFÉRICA BR 4**  **Especificação:** Indicada p/ o preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. |
|  | 50 | UN | **BROCA ESFÉRICA BR 6**  **Especificação:** Indicada p/ o preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. |
|  | 30 | UN | **CABO PARA ESPELHO BUCAL**  **Especificação:** Utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. Material em aço inox. |
|  | 30 | UN | **ESPELHO CLINICO PLANO Nº5**  **Especificação:** Sem aumento, em aço inox, utiliza espelho em cristal float em 2 camadas protetoras anti-corrosão. |
|  | 03 | JOGO | **CANETA EXTRA TORQUE 505C**  **Especificação:** Caneta extra torque 505c acoplamento borden, spray triplo e sistema fg (friction-grip). 380.000 rpm torque de 0,13 ncm rolamento de cerâmica sistema de troca broca press-button (pb) torque de 0,13ncm durabilidade garantida por ate 1.000 ciclos de esterilização. |
|  | 50 | UN | **CÁPSULA DE AMÁLGAMA**  **Especificação:** Amalgama cápsula gs80 unidade 02 porções regular, 600 mg alloy, 564mg mercúrio, sem fase gama ii,40% ag,31.3%sn, 28.7%cu,47.9%hg. |
|  | 50 | UN | **CARBONO ULTRA FINO**  **Especificação:** Carbono p/articulação c/12 folhas dupla face vermelho e azul oclusal 100 micra. |
|  | 20 | UN | **CERA PARA OSSO 2,5G**  **Especificação:** Mistura opaca e estéria de cera de abelha. Não possuir atuação bioquímica e é minimamente absorvível. |
|  | 05 | LITROS | **CLOREXIDINA 0,12%**  **Especificação:** Solução de gluconato de clorexidina a 0,12% c/1,1l c álcool. |
|  | 60 | CX | **CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 20MG/ML COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA**  **Especificação:** Solução estéril injetável de cloridrato de lidocaína 2% (20mg/ml) em associação com vasoconstritor hemitartarato de norepinefrina 1:50.000 (0,072 mg/ tubete) composição cloridrato de lidocaína 36,000mg hemitartarato de norepinefrina 0,072mg = 0,036mg de norepinefrina excipientes cloreto de sódio metilparabeno metabissulfito de sódio acido cítrico anidro e hidróxido de sódio para ajuste de ph água para injetáveis qsp 1,800ml apresentação cx 50 carpules plásticos 1,8 ml. |
|  | 60 | CX | **CLORIDRATO DE MEPVACAÍNA COM EPINEFRINA A 0,01 MG/ML(MEPIVALEM AD)**  **Especificação:** Sal anestésico cloridrato de mepivacaina 2% (36 mg/tubete) vasoconstritor epinefrina 1:100.000 (0,018 mg/ tubetes) apresentação 20 mg/ml + 10 mcg/ml solução injetável cx 50 carpules plásticos transparente 1,8 ml. |
|  | 30 | UN | **COLHER DE DENTINA**  **Especificação:** Colher dentina escavador duplo 05 cabo oitavado. |
|  | 06 | UN | **CURETA PARA RASPAGEM**  **Especificação:** Foice ponta morse especial 0-00. |
|  | 40 | UN | **ESCOVA ROBSON CA RETA**  **Especificações:** Indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. |
|  | 60 | CX | **FIO DE SUTURA 4-0 45 CM**  **Especificação:** Monofilamento nylon preto 4.0,45cm, ag triang 1/2,circ cort 1,5cm. |
|  | 20 | UN | **FIO DENTAL ULTRA FINO 100M** |
|  | 20 | FRASCOS | **FLÚOR GEL ACIDULADO**  **Especificação:** Flúor tópico gel acido tixotropico 200ml a 1,23%. |
|  | 10 | UN | **FÓRCEPS PARA CIRURGIA Nº150**  **Especificação:** Instrumento cirúrgico em aço inoxidável. |
|  | 10 | UN | **FÓRCEPS PARA CIRURGIA Nº44**  **Especificação:** Instrumento cirúrgico em aço inoxidável. |
|  | 10 | UN | **FÓRCEPS PARA CIRURGIA Nº 69**  **Especificação:** Instrumento cirúrgico em aço inoxidável. |
|  | 20 | UN | **HEMOSTOP COM EPINEFRINA**  **Especificação:** Solução hemostasia com 10 ml não contem epinefrina. Composição cloreto de alumínio sulfato de hidroxiquinoleina e álcool etílico auxilia na hemostasia e na retração gengival. |
|  | 20 | CX | **ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVÍVEL 10UN**  **Especificação:** Esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo |
|  | 30 | CX | **HIDROXIDO DE CALCIO**  **Especificação:** Cimento hidróxido cálcio radiopaco - 01 pasta base 13g azul + 01 pasta catalisadora 11g preta + bloco de mistura s/ eugenol. |
|  | 30 | CX | **HIDRÓXIDO CÁLCIO PA 10G**  **Especificação:** Hidróxido de cálcio p.a c/10g. |
|  | 10 | LITRO | **HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%**  **Especificação:** Hipoclorito de sodio 2,5% 1L |
|  | 60 | UN | **IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LIQUÍDO (VIDRION) R**  **Especificação:** Cimento ionômero vidro auto p/restauração, conj. 10g+8ml composição: po-fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sul fato de bario, acido poliacrilico, liquido-acido tartarico, água destilada m- Vidrion R cor u. |
|  | 60 | UN | **IONÔMERO DE VIDRO PÓ/LÍQUIDO (VIDRION) F**  **Especificação:** Ionômero de vidro indicado para forração de cavidades e para selamento de fissuras. Composição: Pó fluorsilicato de sódio, cálcio, alumínio, sulfato de bario, acido poliacrilico, pigmento oxido ferroso. Liquido: acido tartarico, água destilada. Apresentação: embalagens individuais contendo: - 1 frasco de pó (10g) e medidor de pó - 1 frasco de liquido (13ml) e conjunto dosador de liquido. M-Vidrion F. |
|  | 40 | UN | **IRM LÍQUIDO**  **Especificação:** Composição a base de oxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Alto vedamento marginal. Alta resistência a compressão. Embalagem com 1 unidade de 15ml. |
|  | 40 | UN | **IRM PÓ**  **Especificação:** Composição a base de oxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Alto vedamento marginal. Alta resistência a compressão. Embalagem com 1 unidade de 38gr. |
|  | 06 | KIT | **KIT DE ALAVANCA BANDEIRINHA PARA CIRURGIA 3 PEÇAS** **Especificações:** Lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, Também conhecida como alavanca "Bandeirinha". Confeccionado em Aço Inoxidável. Kit c/ 3 unidades (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta). Garantia mínina de 02 anos. |
|  | 06 | KIT | **KIT DE ALAVANCA HEIDBINK 3 PEÇAS**  **Especificações:** Instrumento com ponta ativa delicada. Kit contendo 3 peças (reta, direita e esquerda). Garantia mínina 06 meses. |
|  | 10 | UN | **ALAVANCA SELDIN RETA**  **Especificações:** AlavancaN°2. Aço inox. Autoclavável. |
|  | 10 | CX | **LIMA EDODONTICA Nº 15 25MM**  **Especificação:** Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade. |
|  | 10 | CX | **LIMA ENDODONTICA ESPECIAL Nº 10 25 MM**  **Especificação:** Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade. |
|  | 10 | CX | **LIMA ENDODONTICA ESPECIAL Nº 08 25MM**  **Especificação:** Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade. |
|  | 10 | CX | **LIMA ENDODONTICA TIPO K 1 SÉRIE 25MM**  **Especificação:** Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade. |
|  | 20 | UN | **LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO**  **Especificação:** Utilizadas para acabamento e polimento das faces próximas das restaurações. Para serem usadas em compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento de vidro e amalgamas. |
|  | 20 | UN | **LIXA DE RESINA PARA ACABAMENTO**  **Especificação:** Indicado para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. |
|  | 30 | UN | **MICROBUSH C/ 100UN**  **Especificação:** Pincel aplicador descartável c/haste dobrável regular. Embalagem com 100 unidades. |
|  | 03 | KIT | **MICRO-MOTOR + CONTRA ÂNGULO**  **Especificação:** Micro-motor encaixe borden 2 furos, spray para refrigeração interna, sistema de encaixe universal, estéril autoclave ate 135§c min. 5.000 rpm a 20.000 rpm, acoplamento borden. Ref. KAVO 500, igual ou superior. |
|  | 15 | UN | **ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM VEDAÇAO LATERAL**  **Especificação:** Óculos de proteção apollo com visor em uma única peça, camada protetora anti-risco e anti embassante, policarbonato, haste c/ regulagem de comprimento e angulação, ajuste telescópico, cor da lente incolor. |
|  | 10 | FRASCOS | **OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA ROTAÇÃO**  **Especificação:** Lubrificante spray para canetas de alta rotação. Conteúdo 200 ml. |
|  | 06 | UN | **OTOSPORIN ODONTOLÓGICO**  **Especificação:** Antiinflamatória auricular solução otológica c/ 10 ml. Hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B. |
|  | 10 | ROLOS | **PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150X300**  **Especificação:** Envelope papel grau cirúrgico p/ esterilização em autoclave a vapor, c/indicador químico de esterilização, embalagem medindo 150x300 mm para embalar pacotes instrumentais. Pacote c/100 unidades auto-selantes. |
|  | 10 | FR | **PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO**  **Especificação:** Paramonoclorofenol canforado 20 ml. |
|  | 15 | UN | **PASTA PROFILÁTICA PARA LIMPEZA**  **Especificação:** Pasta para profilaxia dental 90g c/flúor. Composição: carbonato de cálcio, pedra pomes, glicerina, lauril sulfato de sódio, flavorizante, edulcorante, corante alimentício, espessante, conservante e água purificada. |
|  | 15 | FRASCOS | **PEDRA POMES**  **Especificação:** Pedra pomes 100gr extra fina. |
|  | 40 | CX | **PONTA ENHANCE EM SILICONE (SISTEMA DE ACABAMENTO) - SORTIDOS**  **Especificação:** Indicado para o acabamento final de restaurações em resinas, compósitos, compômeros restauradores e nas bordas de restaurações indiretas fixadas em cimentos resinosos. |
|  | 06 | UN | **PONTAS PARA ULTRASSOM T2**  **Especificação:** Ponta para ultrassom T2s remoção de tártaro supra gengival, sub gengival e região interdental. Potência: 70% (media alta). |
|  | 20 | UN | **PORTA AGULHA**  **Especificação:** Porta agulha 14cm. |
|  | 15 | UN | **POTE DAPPEN PLÁSTICO**  **Especificação:** para utilização em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. |
|  | 40 | UN | **RESINA CHARISMA - Z250 A1**  **Especificação:** Resina universal fotopolimerizavel microhibrida com nanoparticulas de 20nm matriz inorgânica zirconia/silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz organica de bis-gma udma bis-ema pegdma tegdma 4G A1. |
|  | 40 | UN | **RESINA CHARISMA - Z250 A2**  **Especificação:** Resina universal fotopolimerizavel microhibrida com nanoparticulas de 20nm matriz inorgânica zirconia/silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz organica de bis-gma udma bis-ema pegdma tegdma 4G A2. |
|  | 40 | UN | **RESINA CHARISMA - Z250 A3**  **Especificação:** Resina universal fotopolimerizavel microhibrida com nanoparticulas de 20nm matriz inorgânica zirconia/silica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz organica de bis-gma udma bis-ema pegdma tegdma 4G A3. |
|  | 40 | UN | **RESINA CHARISMA - Z250 OA3**  **Especificação:** Resina micro hibrida direta e indireta em dentes posteriores e anteriores em classes i ii iii iv e v fechamento de diastemas esplintagem de dentes com mobilidade radiopaca. Cor OA3 4G. |
|  | 40 | CX | **SELANTE DE CICATRÍCULAS E FISSURAS**  **Especificação:** Selante fossulas/fissuras foto-matizado.contem:5 ser.c/2g cada,20  pontas de pinceis descartáveis,1 cabo de pincel, 1 ser condicionador gel 3ml, com liberação de flúor e cargas inorgânicas. |
|  | 20 | UN | **SERINGA CARPÚLE**  **Especificação:** Seringa carpule c/refluxo articulada. |
|  | 300 | PCTS | **SUGADOR ENTONDÔNTICO**  **Especificação:** Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Pacote com 20 unidades. |
|  | 10 | UN | **TESOURA CIRÚRGICA RETA**  **Especificação:** Tesoura clinica iris reta 12cm em aco inox. |
|  | 20 | UN | **TIRA DE AÇO (MATRIZ) DE 5MM**  **Especificação:** Banda matriz de aço inox p/amalgama 0,5mm x 500mm. |
|  | 20 | UN | **TIRA DE POLIÉSTER**  **Especificação:** tira de poliéster transparente 10x120x0,5mm para isolamento das restaurações de resina composta. Cx com 50 unidades. |
|  | 3 | UN | **GAVETEIRO ODONTOLÓGICO – 6 GAVETAS**  **Especificação:** Gaveteiro odontológico, composto por 6 gavetas e rodízios de silicone/plástico. Estrutura 100% MDF de 15 mm. Dimensões Aprox: Altura: 67 cm; Largura:50cm; Profundidade: 42 cm. |
|  | 3 | UN | **KIT PEDAL ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO TORNEIRA 110V/220**  **Especificação:** indicado para ambientes que não é permitido o contato manual com a bica, para evitar contaminação cruzada na hora de atender o paciente. Indicado para consultórios, clínicas, restaurantes, hospitais, laboratórios e para outros tipos de ambientes. Evita o contato manual e contaminação cruzada. Proporciona economia de até 70% de água, não acompanha bica. |
|  | 15 | UN | **LENÇOL DE BORRACHA – 13,5X13,5CM (PCT C/26)**  **Especificação:** Embalagem com 26 unidades. Tamanho 13,5x13,5cm. |
|  | 15 | UN | **ARCO PORTA DIQUE DE BORRACHA OSTBAY AUTOCLAVÁVEL**  **Especificação:** Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado. Tamanho Adulto. |
|  | 3 | UN | **BOMBA DE VÁCUO**  **Especificação:** modelo partida por capacitor térmico, vazão 140 l/min, potência motor 1/2 hp, voltagem 110/220 v, características adicionais 2 estágios e reativação automática, capacidade refrigeração 6 cfm. |
|  | 3 | UN | **KIT DE SUCCÃO ODONTOLÓGICO BV (KIT BV 2)**  **Especificação:** tensão 110/220 v, freqüência 50/60 hz, potência mínima do motor 1 hp. |
|  | 3 | UN | **KIT ACADÊMICO**  **(ALTA ROTAÇÃO+BAIXA ROTAÇÃO,+MICRO MOTOR,+CONTRA ÂNGULO+ PEÇA RETA)**  **Especificação:** Turbina extra torque 505: spray triplo. Rolamento de cerâmica. Acoplamento: borden. Sistema de troca-broca: friction-grip (fg). Torque: 0,13ncm. Rotação máxima: 380.000 rpm. Mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm. - peça reta 500:micro motor encaixe borden 2 furos. Spray para refrigeração por condução interna. Sistema de encaixe universal intra. \* esterilizável em autoclave até 135°c. Acoplamento borden. Mínimo de 5.000 rpm - máximo de 20.000 rpm. - micromotor baixa rotação 500: acoplamento borden intramatic. Spray interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe intramatic universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. Esterilizável em autoclave até 135°c. Kit com 1 turbina 505 + 1 contra-ângulo 500 + 1 micromotor 500 + 1 peça reta 500 + 1 lubrificante unispray. |
|  | 3 | UN | **MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO**  **Especificação:** Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente. Voltagem automática (bivolt). 1 ano de garantia. |
|  | 10 | CX | **TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CX C/ 10UN**  **Especificação:** Indicado para realizar a monetarização dos ciclos de esterilização a vapor. Resultado em 24 horas. |
|  | 6 | UN | **ALICATE PERFURADOR DE BORRACHA**  **Especificação:** Indicado para perfurar o lençol de borracha para o isolamento absoluto. Tamanho 15 cm. Perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes. |
|  | 6 | UN | **PINÇA PORTA GRAMPO SERRILHADA**  **Especificação:** Material: Aço. Utilizada para levar o conjunto grampo-lençol-arco em posição. |
|  | 6 | UN | **ARCO PORTA DIQUE DE BORRACHA YOUNG AUTOCLAVÁVEL**  **Especificação:** Para fixação do lençol de borracha durante o isolamento absoluto, para execução do tratamento de canal e restaurações. |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 202**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 203**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 204**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 205**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 207**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 209**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 6 | UN | **GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210**  **Especificação:** Grampo Uso Odontológico, Material Aço Inoxidável, Tipo Uso Reutilizável. Finalidade Isolamento Absoluto Do Dente |
|  | 40 | CX | **SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL**  **Especificação:** Para sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Embalagem com 20 unidades. |
|  | 30 | UN | **CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO**  **Especificação:** Cimento provisório indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora. 25Gr. |
|  | 6 | UN | **PONTA DE ULTRASSOM**  **Especificação:** Tipo T1-S PERIODONTIA |
|  | 6 | UN | **PINÇA PORTA GRAMPO S/ SERRILHA**  **Especificação:** Material: Aço. Indicado para encaixar o grampo de isolamento sobre o lençol de borracha durante o procedimento de isolamento absoluto. |

**Anexo III**

**Modelo da declaração referente ao emprego para menores de idade**

# DECLARAÇÃO

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n.º , sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n.º e do CPF n.º , residente e domiciliada a \_\_\_\_ (endereço completo), **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

, em de de 2021.

Assinatura do Representante Legal

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa**

**Anexo IV**

**Modelo da declaração de condição de ME - EPP ou equiparada**

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede a \_\_\_\_\_\_ (endereço completo) por intermédio de seu representante legal Sr.(a) , portador do Documento de Identidade nº , inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_\_\_ , residente e domiciliado \_\_\_\_\_\_ ( endereço completo), **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:

( ) Microempresa - ME ou

( ) Empresa de Pequeno Porte - EPP, definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

, de de 2021.

(assinatura do representante legal)

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa).**

**Anexo V**

**Modelo da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e dos desimpedimentos para contratar com o Poder Público.**

A empresa .................................................., localizada na ....................., (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº .................., através de seu representante legal o (a ) Sr. (a) ...................., portador do Documento de Identidade nº.........., inscrito no CPF sob o nº .............., residente e domiciliado .................. ( endereço completo) , no final assinado, **DECLARA**, para todos os fins, especialmente para participação em licitações, que:

1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação a teor do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002;
2. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
3. Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com qualquer das suas entidades de administração indireta (nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993);
4. Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
5. Não estão em curso procedimentos de execução que poderão acarretar futura constrição judicial e responsabilidade patrimonial relevante, assim considerada aquela que ocasionar condenação ao pagamento de importância superior a um décimo do capital social, e também que não foi contratada operação financeira que implique em endividamento nas mesmas proporções.
6. Responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentados para a presente licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da lei.

local e data:

nome (legível): ...................................................................

e assinatura: .......................................................................

(do representante legal da empresa)

**(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa).**