**ANEXO II**

**PREGÃO N° 022/2021**

**D E C L A R AÇ Ã O**

\_\_\_\_\_\_\_(Razão Social do LICITANTE)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_\_\_(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do Edital de Pregão nº 022/2021.

Local/Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome e assinatura do Declarante)

**Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento**

**ANEXO III**

**PREGÃO N° 022/2021**

**D E C L A R AÇ Ã O**

(Razão Social do LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada na (endereço completo)\_\_\_  , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local/Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome e assinatura do Declarante)

**ANEXO IV**

**PREGÃO N° 022/2021**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 – SIMPLES NACIONAL**

**DECLARAÇÃO**

(Razão Social da Licitante).........................................., inscrita no CNPJ no.........................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)............................................, no.........................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)............................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................. e do CPF no ................................................, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem 4.10 do Edital de Pregão nº 022/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.

**DECLARA** ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4o do art. 3o da Lei Complementar supracitada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Local/Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome e Assinatura do Representante Legal)

Observação: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar no 123/2006.

**Proposta Comercial**

À

Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas Ref.: Edital de **Pregão Presencial nº 022/2021**

Prezados senhores,

Encaminhamos à V.Sªs nossa proposta para a realização dos serviços:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT** | **UN** | **ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
|  | 200 | UN | AMOLAR FERRAMENTAS FACAS, TALHADEIRAS PONTURA, ALAVANCA, ETC |  |  |
|  | 300 | MTS | CALHA EM AÇO GALVANIZADO DE 1MTS |  |  |
|  | 200 | MT | CALHA INSTALADA- CHAPA DE ZINCO DE 50 M LINEAR |  |  |
|  | 150 | MT² | CONFECÇÃO 1,00X2,10 CHAPA 18 |  |  |
|  | 150 | MT² | CONFECÇÃO 3,00X2,10 CHAPA 18 |  |  |
|  | 700 | MT² | CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS COM TELA 5X5 METROS FIO 12- COM TUBO DE 2 POLEGADAS |  |  |
|  | 80 | UN | CONFECÇÃO DE MÃO-DE-AMIGO P/ CABO DE AÇO |  |  |
|  | 50 | UN | CONFECÇÃO DE PINOS P/ MÁQUINAS PESADAS |  |  |
|  | 20 | UN | CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA BUEIRO EM FERRO MACIÇO - MEDINDO 80X80 – COM SUPORTE |  |  |
|  | 20 | UN | CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA BUEIRO EM FERRO MACIÇO - MEDINDO ATÉ 65X65 – COM SUPORTE |  |  |
|  | 200 | MT² | CONFECÇÃO GRADE METRO METALON 20X30 OU 20X20 CHAPA 18 |  |  |
|  | 200 | MT | CORRIMÃO P/ PONTE - TUBO DE 2 POLEGADAS GALVANIZADO CHAPA 12 M |  |  |
|  | 50 | UN | DESEMPERRAMENTO DE JANELAS BASCULANTES |  |  |
|  | 250 | MT | ESCADA PARA CENTRO DE TREINAMENTO EXTERNO EM METALON 50X50 MM, DEGRAUS E BASE EM CHAPA XADREZ, CORRE-MÃO COM GUARDA CORPO EM TODA A ESTRUTURA. (ESTRUTURA EM MATERIAL GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI). |  |  |
|  | 3.000 | MT² | ESTRUTURA METÁLICA GALPÃO M PERFIL 100- I 92 FABRICAR TESOURA |  |  |
|  | 2.000 | MT² | ESTRUTURA METÁLICA GALPÃO M PERFIL 75- I 68 |  |  |
|  | 200 | MT | FORNECIMENTO DE POSTES REMOVÍVEIS PARA VOLEIBOL/FUTSAL/CAMPO, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM 3”, E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 100 | MT² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE – PERFIL 3/8”X1/4” – CAIXILHO 15CM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 100 | MT² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FERRO BASCULANTE CHAPA DOBRADA – CAIXILHO 15CM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 100 | MT² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA AÇO 26 PERFIL 3/8”X1/2” – 70X210CM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 100 | MT² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA AÇO 26 PERFIL 3/8”X1/2” – 80X210CM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 80 | MT² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA AÇO CHAPA ONDULADA DE ENROLAR, COMPLETA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 150 | MT² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA #2X2CM – 1,00X1,00M – ESTRUTURA 1X1X1/4” COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 300 | MT² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESPESSURA MÍNIMA 0,43 MM, ACABAMENTO NATURAIS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. |  |  |
|  | 70 | UN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROLDANA/ROLAMENTO EM PORTÕES DE FERRO |  |  |
|  | 80 | MT² | GRADE BUEIRO FERRO CHATO DE 3 POLEGADAS POR1/4 |  |  |
|  | 80 | MT² | GRADE BUEIRO VIGA 1 DE 4 POLEGADAS |  |  |
|  | 80 | MT | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPARTIMENTO PARA EPI, MEDINDO (0,5X0,5X1,80 M), COM PORTA FRONTAL DE TRINCO, EM TELA 5/5 (PADRÃO COPEL FIO 12), ESTRUTURA EM METALÃO 30/40 CHAPA 1,11 GALVANIZADO COM CANTONEIRA 7/18. UMA BASE EM CHAPA XADREZ A 1,30 (TIPO PRATELEIRA) PARA COMPORTAR UM CAPACETE (ESTRUTURA EM MATERIAL GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTADA). |  |  |
|  | 200 | MT | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORRIMÃO COM GUARDA CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D=2.1/2” |  |  |
|  | 200 | MT | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D=1 ½” INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 80 | MT² | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRADE FERRO REDONDO ½ C/ E=10CM, INCLUINDO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 80 | MT² | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRADE MODELO TIJOLINHO, E=10CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO |  |  |
|  | 80 | MT | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASTRO PARA BANDEIRA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2”, INCLUINDO ACESSÓRIOS, FIXADOS COM PORCAS E ARRUELAS EM CHUMBADORES E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 150 | MT² | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTÃO DE CORRER EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, # 5.0CM, REVESTIDO EM PVC, FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM 1.1/2”, INCLUINDO PORTA CADEADO, DOBRADIÇAS, FERROLHO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 100 | MT | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO, 2,44X7,20M EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM 2.1/2”, INCLUINDO REDE 4.0MM E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 100 | MT | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRAVES PARA FUTSAL, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM 2.1/2”, INCLUINDO REDE 4.0MM E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 80 | MT² | JANELA 1,00X1,20 CHAPA 18 |  |  |
|  | 30 | UN | MATA-BURROS CONFECCIONADO C/16 PERFIL 3/16, MEDINDO 2,00MX9,00CMX1/8, C/04 VIGAS “I”, 12CMX5CMX1/4, MEDINDO 3,00 METROS, PINTADOS C/FUNDO ZARCÃO |  |  |
|  | 80 | UN | PLACA EM ESTRUTURA METALON, PINTADO, ACM 3MM, 1,5X1,5 MT, ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA PUBLICIDADE E ANÚNCIOS, CONFORME MODELOS. |  |  |
|  | 50 | MT² | PORTA 080X2,10 CHAPA LISA METALON 20X30 COM CHAPA DE ACABAMENTO E FECHADURA |  |  |
|  | 200 | MT² | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, FIXADO EM QUADROS DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 40X40 NA CHAPA DE 3MM, INCLUINDO PORTA CADEADO, DOBRADIÇAS, FERROLHO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 150 | MT² | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE FERRO GALVANIZADO 20X30 NA ESPESSURA 1,5 MM, FIXADO EM PERFIL DE FERRO GALVANIZADO 40X40 NA ESPESSURA 3MM, INCLUINDO PORTA CADEADO, DOBRADIÇAS, FERROLHO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 150 | MT² | PORTÃO DE ABRIR EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, # 5.0CM, REVESTIDO EM PVC, FIXADO EM QUADROS DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM 1.1/2”, INCLUINDO PORTA CADEADO, DOBRADIÇAS, FERROLHO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 100 | MT² | PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, FIXADO EM QUADROS DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 40X40 NA CHAPA DE 3MM, INCLUINDO PORTA CADEADO, DOBRADIÇAS, FERROLHO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 100 | MT² | PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE FERRO GALVANIZADO, FIXADO EM PERFIL DE FERRO GALVANIZADO 20X30 NA ESPESSURA DE 1,5 MM, INCLUINDO PORTA CADEADO, DOBRADIÇAS, FERROLHO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |
|  | 100 | MT² | PORTÃO DE LAMBRIL 3X2,10 METROS |  |  |
|  | 15 | UND | PORTEIRA DE FERRO 3,5 X1,40- TUBO DE 1,5 POLEGADAS CHAPA 16 |  |  |
|  | 300 | MTS | RUFO EM AÇO GALVANIZADO DE 1MTS |  |  |
|  | 200 | MTS | SERVIÇO DE REPARO EM COBERTURAS DE TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES. |  |  |
|  | 500 | HR | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, PROTEÇÕES OU ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS |  |  |
|  | 300 | HR | SERVIÇO DE REFORMA DE BENS MÓVEIS, TIPO: MESAS, CADEIRAS, MACAS, ARQUIVOS DE AÇO, PRATELEIRAS, ETC. |  |  |
|  | 200 | HR | SERVIÇO DE REVESTIMENTO |  |  |
|  | 700 | HR | SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL (CORTES DE SOLDA, CORTES DE LIXADEIRA, DESEMPENO DE MATERIAIS E BENS MÓVEIS, PINTURA, ETC) |  |  |
|  | 500 | HR | SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM GERAL |  |  |
|  | 600 | HR | SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS EM GERAL |  |  |
|  | 500 | HR | SERVIÇOS DE SOLDA MIG |  |  |
|  | 150 | HR | SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO (SOLDA AMARELA) |  |  |
|  | 400 | HR | SERVIÇOS DE TORNO |  |  |
|  | 300 | HR | SOLDA EM AÇO CARBONO |  |  |
|  | 300 | HR | SOLDA EM LATÃO |  |  |
|  | 300 | HR | SOLDAGEM AO ELETRODO REVESTIDO |  |  |
|  | 300 | HR | SOLDAGEM DE AÇO BAIXA, MÉDIA E ALTA LIGA |  |  |
|  | 350 | HR | SOLDAGEM DE AÇO INOX |  |  |
|  | 300 | HR | SOLDAGEM DE FERRO FUNDIDO |  |  |
|  | 150 | HR | SOLDAGEM EM ALUMÍNIO |  |  |
|  | 40 | UN | SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR PARA JANELAS BASCULANTES |  |  |
|  | 40 | UN | SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR TRANQUETA DE JANELA DE MÁXIMO AR |  |  |

Valor Total R$ XX, xx (xxxx)

Prazo de validade da proposta: .......... ( ) dias, contados a partir da data de abertura da licitação.

(mínimo de 60 dias)

Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita prestação do serviço objeto do presente certame.

Nome da empresa/razão social:

Endereço:

CNPJ:

e-mail(s):

telefone(s):

Representante:

Local e data: , / /

................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa (nome e CPF do declarante)