**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/2025**

**CREDENCIAMENTO Nº. 037/2025**

**ANEXO III - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(razão social)*, inscrita no CNPJ sob o nº, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do Documento de Identidade nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, requer sua inscrição no processo de **CREDENCIAMENTO Nº 037/2025** de pessoas jurídicas, para atender as demandas dos Municípios, conforme os termos do Edital, nas seguintes áreas e níveis conforme assinalo a seguir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT** | **UNI.** | **ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS** | **VALOR UNIT** |
|  | 200 | UN | Amolar ferramentas facas, talhadeiras, ponteiras, alavanca, etc. | R$14,00 |
|  | 400 | MTS | Instalação de calha em aço galvanizado (1 metro x 0,50 de largura) | R$80,00 |
|  | 400 | MTS | Instalação de calha chapa de zinco (1 metro x 0,50 de largura) | R$65,00 |
|  | 1000 | MT² | Fornecimento e instalação de tela de alambrado galvanizada 5x5cm, fio n° 12 com quadros no tubo de aço com diâmetro de 2” na chapa n° 14 | R$250,00 |
|  | 100 | UN | Confecção de mão de amigo para cabo de aço | R$85,00 |
|  | 500 | UN | Confecção de pinos p/ máquinas pesadas | R$125,00 |
|  | 200 | UN | Confecção de tampas para bueiro em ferro maciço - medindo 80x80 – com suporte | R$460,00 |
|  | 200 | UN | Confecção de tampas para bueiro em ferro maciço - medindo até 65x65 – com suporte | R$400,00 |
|  | 200 | MT² | Confecção e instalação de grade em metalon 20x30 ou 20x20 chapa 18 | R$300,00 |
|  | 200 | MT | Confecção e instalação de corrimão em ponte - tubo de 2 polegadas galvanizado chapa nº 12 | R$180,00 |
|  | 50 | UN | Desemperramento de janelas basculantes | R$110,00 |
|  | 250 | MT | Confecção e instalação de escada para centro de treinamento externo em metalon 50x50 mm, degraus e base em chapa xadrez, corre-mão com guarda corpo em toda a estrutura. (estrutura em material galvanizado com pintura epóxi). | R$570,00 |
|  | 3.000 | MT² | Fornecimento e instalação de estrutura metálica com telhado, para galpão m perfil 100 - i 92 | R$280,00 |
|  | 2.000 | MT² | Fornecimento e instalação de estrutura metálica com telhado, para galpão m perfil 75 - i 68 | R$210,00 |
|  | 200 | MT | Fornecimento e instalação de postes removíveis para voleibol/futsal/campo, em tubos de ferro galvanizado com 3”, e pintura em esmalte sintético. | R$180,00 |
|  | 100 | MT² | Fornecimento e instalação de janela de ferro basculante – perfil 3/8”x1/4” – caixilho 15cm com pintura esmalte sintético | R$220,00 |
|  | 100 | MT² | Fornecimento e instalação de janela ferro basculante chapa dobrada – caixilho 15cm pintura esmalte sintético | R$215,00 |
|  | 100 | MT² | Fornecimento e instalação de porta em chapa aço 26 perfil 3/8”x1/2” – 70x210cm com pintura esmalte sintético | R$230,00 |
|  | 100 | MT² | Fornecimento e instalação de porta em chapa aço 26 perfil 3/8”x1/2” – 80x210cm com pintura esmalte sintético | R$600,00 |
|  | 80 | MT² | Fornecimento e instalação de porta em chapa aço chapa ondulada de enrolar, completa com pintura em esmalte sintético | R$570,00 |
|  | 400 | MT² | Fornecimento e instalação de tela metálica #2x2cm – 1,00x1,00m – estrutura 1x1x1/4” com pintura esmalte sintético | R$410,00 |
|  | 300 | MT² | Fornecimento e instalação de cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, espessura mínima 0,43 mm, acabamento naturais, inclusive acessórios para fixação. | R$215,00 |
|  | 70 | UN | Fornecimento e instalação de roldana/rolamento em portões de ferro | R$130,00 |
|  | 200 | MT² | Grade bueiro ferro chato de 3 polegadas por 1/4 | R$530,00 |
|  | 200 | MT² | Grade bueiro viga 1 de 4 polegadas | R$930,00 |
|  | 80 | MT | Instalação e fornecimento de compartimento para epi, medindo (0,5x0,5x1,80 m), com porta frontal de trinco, em tela 5/5 (padrão copel fio 12), estrutura em metalão 30/40 chapa 1,11 galvanizado com cantoneira 7/18. Uma base em chapa xadrez a 1,30 (tipo prateleira) para comportar um capacete (estrutura em material galvanizado com pintura esmaltada). | R$730,00 |
|  | 200 | MT | Instalação e fornecimento de corrimão com guarda corpo em tubo de ferro galvanizado d=2.1/2” | R$280,00 |
|  | 200 | MT | Instalação e fornecimento de corrimão em tubo de ferro galvanizado d=1 ½” incluindo pintura em esmalte sintético | R$240,00 |
|  | 80 | MT² | Instalação e fornecimento de grade ferro redondo ½ c/ e=10cm, incluindo pintura esmalte sintético | R$340,00 |
|  | 80 | MT² | Instalação e fornecimento de grade modelo tijolinho, e=10cm, com pintura esmalte sintético | R$340,00 |
|  | 80 | MT | Instalação e fornecimento de mastro para bandeira em tubos de ferro galvanizado 2.1/2”, incluindo acessórios, fixados com porcas e arruelas em chumbadores e pintura em esmalte sintético. | R$230,00 |
|  | 150 | MT² | Instalação e fornecimento de portão de correr em tela de arame galvanizado, fio 12, # 5.0cm, revestido em pvc, fixado em quadros de tubos de ferro galvanizado com 1.1/2”, incluindo porta cadeado, dobradiças, ferrolho e pintura em esmalte sintético. | R$380,00 |
|  | 100 | MT | Instalação e fornecimento de traves para futebol de campo, 2,44x7,20m em tubos de ferro galvanizado com 2.1/2”, incluindo rede 4.0mm e pintura em esmalte sintético. | R$210,00 |
|  | 100 | MT | Instalação e fornecimento de traves para futsal, em tubos de ferro galvanizado com 2.1/2”, incluindo rede 4.0mm e pintura esmalte sintético. | R$210,00 |
|  | 80 | MT² | Fornecimento e instação de janela 1,00x1,20 chapa 18 | R$330,00 |
|  | 100 | UN | Mata-burro confeccionado c/16 perfil 3/16, medindo 2,00mx9,00cmx1/8, c/04 vigas “i”, 12cmx5cmx1/4, medindo 3,00 metros, pintados c/fundo zarcão | R$9.490,00 |
|  | 80 | UN | Placa em estrutura metalon, pintado, acm 3mm, 1,5x1,5 mt, adesivo vinil em impressão digital, para publicidade e anúncios, conforme modelos. | R$540,00 |
|  | 100 | MT² | Porta 080x2,10 chapa lisa metalon 20x30 com chapa de acabamento e fechadura | R$640,00 |
|  | 200 | MT² | Portão de abrir em chapa de ferro galvanizado, fixado em quadros de tubo de ferro galvanizado 40x40 na chapa de 3mm, incluindo porta cadeado, dobradiças, ferrolho e pintura esmalte sintético. | R$540,00 |
|  | 160 | MT² | Portão de abrir em grade de ferro galvanizado 20x30 na espessura 1,5 mm, fixado em perfil de ferro galvanizado 40x40 na espessura 3mm, incluindo porta cadeado, dobradiças, ferrolho e pintura esmalte sintético. | R$550,00 |
|  | 160 | MT² | Portão de abrir em tela de arame galvanizado, fio 12, # 5.0cm, revestido em pvc, fixado em quadros de tubo de ferro galvanizado com 1.1/2”, incluindo porta cadeado, dobradiças, ferrolho e pintura em esmalte sintético. | R$480,00 |
|  | 160 | MT² | Portão de correr em chapa de ferro galvanizado, fixado em quadros de tubo de ferro galvanizado 40x40 na chapa de 3mm, incluindo porta cadeado, dobradiças, ferrolho e pintura em esmalte sintético. | R$440,00 |
|  | 160 | MT² | Portão de correr em grade de ferro galvanizado, fixado em perfil de ferro galvanizado 20x30 na espessura de 1,5 mm, incluindo porta cadeado, dobradiças, ferrolho e pintura esmalte sintético. | R$450,00 |
|  | 160 | MT² | Portão de lambril 3x2,10 metros | R$390,00 |
|  | 120 | MT² | Porteira de ferro tubo de 1,5 polegadas chapa 16 | R$960,00 |
|  | 400 | MTS | Rufo em aço galvanizado de 1mts | R$100,00 |
|  | 200 | SER | Serviço de reparo em coberturas de telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples. | R$220,00 |
|  | 500 | HR | Serviço de confecção de peças, proteções ou acessórios para veículos e máquinas pesadas | R$230,00 |
|  | 300 | HR | Serviço de reforma de bens móveis, tipo: mesas, cadeiras, macas, arquivos de aço, prateleiras, etc. | R$95,00 |
|  | 200 | HR | Serviço de revestimento | R$250,00 |
|  | 800 | HR | Serviços de serralheria em geral (cortes de solda, cortes de lixadeira, desempeno de materiais e bens móveis, pintura, etc) | R$200,00 |
|  | 600 | HR | Serviços de solda elétrica em geral | R$250,00 |
|  | 600 | HR | Serviços de solda elétrica em maquinários, caminhões e veículos em geral | R$240,00 |
|  | 500 | HR | Serviços de solda mig | R$280,00 |
|  | 150 | HR | Serviços de solda oxigênio (solda amarela) | R$145,00 |
|  | 400 | HR | Serviços de torno | R$270,00 |
|  | 300 | HR | Solda em aço carbono | R$190,00 |
|  | 300 | HR | Solda em latão | R$160,00 |
|  | 300 | HR | Soldagem ao eletrodo revestido | R$190,00 |
|  | 300 | HR | Soldagem de aço baixa, média e alta liga | R$180,00 |
|  | 350 | HR | Soldagem de aço inox | R$220,00 |
|  | 300 | HR | Soldagem de ferro fundido | R$200,00 |
|  | 150 | HR | Soldagem em alumínio | R$250,00 |
|  | 40 | UN | Substituição de puxador para janelas basculantes | R$140,00 |
|  | 40 | UN | Substituição de puxador tranqueta de janela de máximo ar | R$140,00 |
|  | 500 | M² | Serviço de confecção de estruturas natalinas com fornecimento de materiais | R$410,00 |
|  | 400 | M² | Fornecimento e instalação de estrutura metalica **(construção sem lage)** metalons e perfis enrigecidos com espessura mínima na chapa n°14 para cobertura em telha de cerâmica do tipo “plan” com apoios em alvenaria | R$200,00 |
|  | 400 | M² | Fornecimento e instalação de estrutura metalica **(construção com lage)** metalons e perfis enrigecidos com espessura mínima na chapa n°14 para cobertura em telha de cerâmica do tipo “plan” com apoios em alvenaria | R$200,00 |
|  | 10 | UN | Porta 80-80x210cm. Especificação; porta metálica de abrir com 1 folha desenvolvida na chapa n16, inclusive batente(portal) e=14cm para chumbamento em alvenaria, dobradiças e maçaneta com fechadura | R$1.200,00 |
|  | 10 | UN | Porta 100-100x210cm. Especificação; porta metálica de abrir com 1 folha desenvolvida na chapa n16, inclusive batente(portal) e=14cm para chumbamento em alvenaria, dobradiças e maçaneta com fechadura | R$1.250,00 |
|  | 20 | UN | Porta 70-70x170cm. Especificação; porta metálica de abrir com 1 folha desenvolvida na chapa n16, inclusive batente(portal) e=2,5cm fixado em granito, dobradiças e ferrolho | R$1.090,00 |
|  | 10 | UN | Porta 90-90x170cm. Especificação; porta metálica de abrir com 1 folha desenvolvida na chapa n16, inclusive batente(portal) e=2,5cm fixado em granito, dobradiças e ferrolho | R$1.050,00 |

........(cidade)...................., ..(data)....... de ...........(mês).......................... de 2025.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Assinatura

**ANEXO IV – DECLARAÇÕES GERAIS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/2025**

**CREDENCIAMENTO Nº. 037/2025**

À Comissão de Contratações do MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG, DECLARO QUE:

A empresa ......

1. Aceito fornecer os serviços nos valores praticados constantes do edital de credenciamento.

2. Se demandado, fornecerei os serviços pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado;

3. Que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

4. Que não há entre os proprietários nenhum titular de mandato eletivo;

5. Que o valor proposto compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data do requerimento de credenciamento.

6. Que a pessoa jurídica não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública;

7. Que inexiste fato impeditivo para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8. Que, em atendimento a norma do inciso XXXIII do artigo 7º. Da Constituição Federal, proíbo trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, salva na condição de aprendiz.

Por fim declaro que conheço e concordo com as regras do Edital e seus anexos integralmente.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente termo.

........(cidade)...................., ..(data)....... de ...........(mês).......................... de 2025.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Assinatura

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/2025**

**CREDENCIAMENTO Nº. 037/2025**

À Comissão de Contratações do MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG, DECLARO QUE:

Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), inscrito (a) no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), declaro que aceito que os dados da pessoa jurídica a qual represento e de seu quadro societário, inclusive os meus próprios, sensíveis ou não, sejam tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do objeto deste Procedimento Licitatório, autorizando expressamente a divulgação dos dados necessários nos portais de transparência, site, PNCP e onde mais for necessário, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos termos da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente termo.

........(cidade)...................., ..(data)....... de ...........(mês).......................... de 2025.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Assinatura